
Додаток 2

до Порядку розміщення

вивісок в м.Івано-Франківську

Архітектурні елементи



Архітектурні елементи





Схема розміщення вивісок



Вимоги до вивісок

1. **Вивіски з окремих літер і знаків без підкладки**.

* Перевага надається вивіскам у вигляді об'ємних, окремих літер і знаків без підкладки- такі, за якими видно ділянку фасаду, на якому вивіска встановлена.
* Вивіски можуть бути виготовлені з будь-яких матеріалів, але надається перевага металу, каменю, дереву і склу. Вивіски з пластика допустимі, але не рекомендовані.



1. **Плоскі та об'ємні вивіски**

* Окремостоячі літери і знаки, з яких складається вивіска, можуть бути плоскими або об'ємними. Плоскі вивіски виглядають не гірше об'ємних, за умови, що кожна буква або логотип відображає на стіну будівлі власну тінь.
* Плоскі букви і знаки повинні кріпитися на відстані від площини фасаду, щоб кожна літера або знак відображали власну тінь.






1. **Підсвітка вивісок**

Вивіски можуть бути з зовнішньою та внутрішньою підсвіткою.

* Зовнішня підсвітка повинна гармонійно вписуватися в стилістику фасаду.
* Внутрішня підсвітка може бути:
* Контражурна
* Світяться лише бокові сторони літер
* Світиться лише передня площина літер
* Світиться вся літера

1. **Вивіски з окремих букв і знаків з плоскою підкладкою**

* Цей тип вивісок відрізняється від попереднього тільки тим, що ділянка фасаду, на якому встановлена вивіска, може бути закрита декоративною панеллю.
* Букви на підкладці повинні бути окремі і можуть бути плоскими (за умови, що вони закріплені на відстані від підкладки) або об'ємними, світловими або несвітловими.
* Сама підкладка випромінювати світло не повинна.
* Світлові букви на підкладці можуть бути з внутрішнім або контражурним підсвічуванням.









1. **Кронштейн**

* кронштейни – це вивіски, встановлені перпендикулярно до площини фасаду



Максимально дозволені розміри



Приклади кронштейнів





**6.Вивіски-таблички**

* До табличок відносяться вивіски з плоскою підкладкою, розташовані на рівні очей.
* Таблички можуть бути світлові або несвітлові.
* Підкладка може бути прозора або під колір фасаду.











**7.Комплексне розміщення вивісок**



Іноді кілька організацій розташовуються в одному під'їзді.

* При встановленні табличок кожної фірми складно уникнути хаосу. У цьому випадку кілька табличок слід замінювати на один загальний вказівник, на якому будуть розміщені логотипи і назви організацій з зазначенням поверху і номеру офісу.

Стилістика і матеріал повинен бути однаковим.

**8.Рекомендації з оформлення вітрин**

* Вітрини повинні бути привабливими.
* Оформлення вітрини має
* створювати відчуття простору всередині приміщення. Закриття вітрин (шторами або рекламою) не рекомендується.
* Заклеювання вітринного скла заборонене.
* Графіка на склі вітрини не повинна займати більше 30% площини вітрини.

